R2

| СОЕДИНЕНИЕ
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

#### R2
РАЗ. ЭЛПРОВ. ПРИБ. ПАН./ЛЕВ. ЗАДН. ЧАСТИ КУЗ.
DG EBASE/ABLAV DG EBASE/SABLAT DG CA,CAREG/SSESP

1 | 2.0 | BPR1 | + АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ > РЕЛЕ
4 | 1.4 | 3N | + ТОПЛИВНОГО НАСОСА
6 | 0.35 | 79K | УПР. + РЕЛЕ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
7 | 0.35 | 79L | УПР. + РЕЛЕ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
8 | 0.5 | SP2 | + ВСПОМ. ЭЛЕКТРООБ. Ч/З ПРЕДОХР. > АУДУСТ.
9 | 0.5 | LPD | + ПРАВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.
10 | 0.75 | LPG | + ЛЕВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.
11 | 0.75 | 65A | УПР. + ФОНАРЕЙ СТОП-СИГНАЛА
12 | 0.5 | 64C | УПР. УКАЗАТЕЛЯМИ ЛЕВЫХ ПОВОРОТОВ
13 | 0.5 | 64D | УПР. УКАЗАТЕЛЯМИ ПРАВЫХ ПОВОРОТОВ
14 | 0.5 | H66P | УПР. + ОГНЕЙ ЗАДН. ХОДА
15 | 0.5 | 9P | УПР. + ЗАДН. ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ Ч/З ПРЕДОХР.
16 | 0.5 | 20S | РАЗР.ПОДАЧИ ПИТАН. НА ЭЛ.ДВИГ.ДЛЯ ОТКР.ДВЕРИ ЗАДКА
17 | 0.35 | 87A | СИГН. - ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАДН. ЛЕВОЙ ДВЕРИ
18 | 0.35 | 87B | СИГН. - ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРАВ. ЗАДН. ДВЕРИ
19 | 0.5 | 87T | СИГНАЛ ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 1 КРЫШКИ ЗАДНЕГО БАГАЖНИКА
20 | 0.5 | 20BH | УПРАВЛЕНИЕ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ЗАПИР.ДВЕРИ ВОДИТ./ЛЮК КРЫШКИ НАЛИВНОЙ ГОРЛ.ТОПЛ.БАКА
21 | 0.5 | 20BC | УПРАВЛ.ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ОТПИР.ДВЕРИ ВОДИТ./ЛЮК КРЫШКИ НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛ.БАКА
22 | 1.0 | 20BK | УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ЗАПИРАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ/ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
24 | 1.0 | 20BD | УПР. ЭЛ.ДВИГ. ЗАМКОВ ПЕР./ЗАД. ДВ. ПАСС. НА ОТКР.
27 | 0.35 | BPT | + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
28 | 0.35 | 13E | УПР. - ПЛАФОНА ОСВЕЩ. > РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
29 | 1.0 | 36A | УПР. + СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЗАДН. СТКЛ.
30 | 0.22 | 36C | СИГН. - ВЫКЛ. ЭЛ.МАГ. РЕВЕРСА ТОРМ. СТЕКЛООЧ. ЗАДН. СТКЛ.
31 | 0.5 | 4G | СИГН. ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ЛЕВ. ЗАДН. КОЛ.
32 | 0.5 | 4H | + ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ЛЕВ. ЗАДН. КОЛ.
33 | 0.5 | 4S | СИГН. ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ЗАДН. КОЛ.
34 | 0.5 | 4T | + ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ЗАДН. КОЛ.
35 | 3.0 | 15LP | УПР. + ОБОГРЕВА ЗАДН. СТКЛ. Ч/З ПРЕДОХР.
36 | 0.35 | 3RD | СИГН. ДАТЧ. КОЛИЧЕСТВА СЖИЖЕННОГО ГАЗА В БАЛЛОНЕ
37 | 0.35 | 3XC | "-" ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
38 | 1.4 | 3VK | УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ БАЛЛОНА С СЖИЖЕННЫМ НЕФТЯНЫМ ГАЗОМ
39 | 0.5 | 3YB | СИГНАЛ 5 В ОТ ДАТЧИКА УРОВНЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА
40 | 1.0 | 34A | СИГН. + ЛЕВ. ЗАДН. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
41 | 1.0 | 34B | СИГН. - ЛЕВОГО ЗАДН. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
42 | 1.0 | 34C | СИГН. - ПРАВОГО ЗАДН. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
43 | 1.0 | 34D | СИГН. + ПРАВОГО ЗАДН. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
44 | 0.35 | 34AM | + АНТЕННОГО УСИЛИТЕЛЯ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНОВ
51 | 0.22 | 41A | СИГН. + ДАТЧ. УР. ТОПЛИВА
52 | 0.22 | 41B | - СИГНАЛА ДАТЧ. УР. ТОПЛИВА
2 | 0.35 | 103A | УПР. УСТАНОВКОЙ ФАР
3 | 0.35 | CPD | + БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР Ч/З РЕЛЕ, ПРАВАЯ ФАРА
23 | 0.5 | 20G | УПР. ОТКРЫТИЕМ, ЭЛ.ДВИГ. ПРИВОДА ДВЕРИ ЗАДКА
25 | 0.75 | 20BG | СИГНАЛ БЛОКИРОВКИ ВНУТРЕННИХ РУЧЕК ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
26 | 1.0 | 20W | УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ БЛОКИРОВКИ ВНУТРЕННИХ РУЧЕК ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ