756

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DD

#### 756
STEUERGERÄT AIRBAGEINHEIT/GURTSTRAFFER
ALLE TYPEN

1 | 0.5 | 60L | STEUERUNG (+) FRONT-EUROBAG BEIFAHRERSEITE STUFE 2
2 | 0.5 | 60H | + SIGNAL EUROBAG 1 BEIFAHRERSEITE
3 | 0.35 | 60AM | STEUERUNG (+) FRONT-AIRBAG FAHRERSEITE STUFE 1
4 | 0.35 | 60AP | STEUERUNG (+) FRONT-AIRBAG FAHRERSEITE STUFE 2
7 | 0.35 | AP44 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT SICHERUNG STEUERGERÄT ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG
10 | 0.35 | 133C | DIAGNOSESIGNAL CANL INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
11 | 0.35 | 133B | DIAGNOSESIGNAL CANH INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
12 | 0.5 | 60M | STEUERUNG (-) FRONT-EUROBAG BEIFAHRERSEITE STUFE 2
13 | 0.5 | 60K | STEUERUNG (-) FRONT-AIRBAG BEIFAHRERSEITE STUFE 1
14 | 0.35 | 60AN | STEUERUNG (-) FRONT-AIRBAG FAHRERSEITE STUFE 1
15 | 0.35 | 60AQ | STEUERUNG (-) FRONT-AIRBAG FAHRERSEITE STUFE 2
18 | 0.5 | NAP | ELEKTRONIKMASSE GESTÄNGETUNNEL
21 | 0.35 | 60DS | SIGNAL SCHLÜSSEL ZUR AIRBAG-DEAKTIVIERUNG BEIFAHRERSEITE
22 | 0.35 | 60DT | - SCHLÜSSEL ZUR AIRBAG-DEAKTIVIERUNG BEIFAHRERSEITE