R243

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R243
RACCORDEMENT PORTE ARRIERE DROIT/CÂBLAGE ARRIERE GAUCHE
X84 B84,S84/DG/SPRGAZ/EPACK X84 B84,S84/DG/EQGPL/EPACK

3 | 0.35 | 23A | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE > FERMETURE CUSTODE ARRIERE DROIT
4 | 0.35 | 23B | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE > OUVERTURE CUSTODE ARRIERE DROIT
5 | 0.35 | 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT
6 | 0.35 | 23G | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE ARRIERE DROIT
7 | 0.35 | 23H | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE ARRIERE DROIT
8 | 0.35 | 20AL | COMMANDE VERROUILLAGE INTERIEUR ARRIERE
9 | 0.35 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
13 | 0.35 | BPT2 | + BATTERIE PROTEGE TEMPORISE ECLAIRAGE
14 | 0.35 | 13AC | COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE CAVE
21 | 1.0 | 34D | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
22 | 1.0 | 34C | SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
24 | 2.0 | BP87 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE ELECTRIQUES ARRIERES
25 | 2.5 | MAQ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE DROITE
26 | 0.5 | 20BK | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTES PASSAGER/ PORTES ARRIERES
27 | 0.5 | 20BD | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE
28 | 0.35 | 87B | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE DROIT
29 | 0.35 | MAQ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE DROITE
30 | 0.5 | 20W | COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION ARRIERE
31 | 0.35 | 20BG | SIGNAL ETAT SUPER CONDAMNATION PORTES ARRIERES
10 | 0.35 | 26AQ | SIGNAL CONDAMNATION / SWITCH PORTES LATERALES PASSAGER VEHICULE SANS CLE
11 | 0.5 | 26P | + CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES
12 | 0.35 | 26Q | SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES LATERALES PASSAGER
15 | 0.35 | 26AK | SIGNAL A ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURE PORTE ARRIERE PASSAGER
16 | 0.35 | 26AL | SIGNAL B ANTENNE VEHICCULE SANS CLE PORTE ARRIERE PASSAGER