1094

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DG

#### 1094
ЭБУ АБС И СИСТ. СТАБИЛИЗ. ТРАЕКТОРИИ
EBASE/ABLAV CA,CAREG/ASRESP

1 | 4.0 | MAH | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" АБС
2 | 4.0 | BP8 | + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ > ДВИГАТЕЛЬ, АБС
3 | 2.5 | BP14 | + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > АБС
4 | 2.5 | MAH | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" АБС
5 | 0.5 | 4C | СИГН. ДАТЧ. СКОР. ВРАЩ. ЛЕВ. ПЕРЕД. КОЛ.
6 | 0.5 | 4H | + ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ЛЕВ. ЗАДН. КОЛ.
8 | 0.5 | 4T | + ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ЗАДН. КОЛ.
9 | 0.5 | 4N | + ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ПЕРЕД. КОЛ.
10 | 0.5 | 4M | СИГН. ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ПЕРЕД. КОЛ.
11 | 0.75 | HK | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. K
14 | 0.5 | 4DN | СИГНАЛ CAN НИЖНИЙ АБС
15 | 0.5 | 4CY | - ДАТЧ. УГЛ. УСК. (СИСТ. СТАБ. ТР.)>ПОП. УСК.
16 | 0.5 | 4CW | СИГН. ДАТЧ. УГЛ. УСК. (СИСТ. СТАБ. ТРАЕК.)
18 | 0.5 | 4CV | ЭТАЛ. СИГ. ДАТ. УГЛ. УСК. (СИСТ. СТАБ. ТРАЕК.)
20 | 0.5 | 4CX | СИГН. ДАТЧ. ПОПЕРЕЧНЫХ УСК.
22 | 0.5 | 4GJ | УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СТОП-СИГНАЛА
26 | 0.5 | 4E | + ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ЛЕВ. ПЕРЕД. КОЛ.
27 | 0.5 | 4G | СИГН. ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ЛЕВ. ЗАДН. КОЛ.
28 | 0.75 | SP15 | "+ "ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
29 | 0.5 | 4S | СИГН. ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ЗАДН. КОЛ.
30 | 0.75 | 65G | УПР. ФОНАРЯМИ СТОП-СИГНАЛА >РЕЛЕ
31 | 0.5 | 4AQ | УПР. - ВЫКЛ. СИСТ. СТАБ. ТРАЕКТОРИИ
33 | 0.75 | 47F | СИГН. СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
35 | 0.5 | 4DM | СИГНАЛ CAN ВЕРХНИЙ АБС
37 | 0.5 | 4BZ | ТЕСТ. СИГ. ДАТ. УГЛ. УСК. (СИСТ. СТАБ. ТР.)