120

| CABLAGE MOTEUR
K4M760,K4M761

#### 120
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
BVM5 BVA4

B1 | 0.75 | 3GK | SIGNAL SONDE OXYGENE AMONT
C1 | 0.75 | 3GH | MASSE SONDE OXYGENE AMONT
D1 | 0.5 | 3AC | COMMANDE- BOBINE RELAIS POMPE ESSENCE
E1 | 0.5 | 3BB | COMMANDE ELECTROVANNE PURGE CANISTER
F1 | 0.5 | 3SV | SIGNAL CAPTEUR ARBRE A CAMES ADMISSION
L1 | 1.4 | N | MASSE ELECTRONIQUE
M1 | 1.4 | N | MASSE ELECTRONIQUE
A2 | 0.75 | 3GL | SIGNAL SONDE OXYGENE AVAL
B2 | 0.75 | 3GJ | MASSE SONDE OXYGENE AVAL
E2 | 0.5 | 3SX | - CAPTEUR ARBRE A CAMES ADMISSION
L2 | 1.0 | 3GF | COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AMONT
L3 | 1.0 | 3GG | COMMANDE- RECHAUFFAGE SONDE OXYGENE AVAL
M3 | 1.0 | 3CW | COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 2-3
M4 | 1.0 | 3CV | COMMANDE- BOBINE ALLUMAGE INJECTEUR 1-4