1094

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DG

#### 1094
STEUERGERÄT ABS/ESP
EBASE/ABLAV CA,CAREG/ASRESP

1 | 4.0 | MAH | ELEKTRONIKMASSE ANTIBLOCKIERSYSTEM
2 | 4.0 | BP8 | DAUERSTROM ABGESICHERT > HYDRAULIKAGGREGAT ABS
3 | 2.5 | BP14 | DAUERSTROM ABGESICHERT > ANTIBLOCKIERSYSTEM
4 | 2.5 | MAH | ELEKTRONIKMASSE ANTIBLOCKIERSYSTEM
5 | 0.5 | 4C | SIGNAL RADDREHZAHLGEBER VORNE LINKS
6 | 0.5 | 4H | + RADDREHZAHLGEBER HINTEN LINKS
8 | 0.5 | 4T | + RADDREHZAHLGEBER HINTEN RECHTS
9 | 0.5 | 4N | + RADDREHZAHLGEBER VORNE RECHTS
10 | 0.5 | 4M | SIGNAL RADDREHZAHLGEBER VORNE RECHTS
11 | 0.75 | HK | DIAGNOSESIGNAL K
14 | 0.5 | 4DN | SIGNAL CAN L ANTIBLOCKIERSYSTEM
15 | 0.5 | 4CY | - GEBER FÜR GIERMOMENT UND QUERBESCHLEUNIGUNG
16 | 0.5 | 4CW | SIGNAL GEBER FÜR QUERBESCHLEUNIGUNG
18 | 0.5 | 4CV | REFERENZSIGNAL GEBER FÜR GIERMOMENT
20 | 0.5 | 4CX | SIGNAL GEBER FÜR QUERBESCHLEUNIGUNG
22 | 0.5 | 4GJ | STEUERUNG RELAIS AUFLEUCHTEN BREMSLICHT
26 | 0.5 | 4E | + RADDREHZAHLGEBER VORNE LINKS
27 | 0.5 | 4G | SIGNAL RADDREHZAHLGEBER HINTEN LINKS
28 | 0.75 | SP15 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT SICHERUNG
29 | 0.5 | 4S | SIGNAL RADDREHZAHLGEBER HINTEN RECHTS
30 | 0.75 | 65G | STEUERUNG BREMSLICHT ÜBER UNTERBRECHERRELAIS BREMSLEUCHTE (ABS/ESP)
31 | 0.5 | 4AQ | STEUERUNG (-) ESP AKTIVIERT/DEAKTIVIERT
33 | 0.75 | 47F | SIGNAL FAHRGESCHWINDIGKEIT
35 | 0.5 | 4DM | SIGNAL CAN H ANTIBLOCKIERSYSTEM
37 | 0.5 | 4BZ | TESTSIGNAL GEBER FÜR GIERMOMENT