971

| ЭЛПРОВ. ДВИГ.
K4M760,K4M761

#### 971
ЭБУ АКП "DP0"
BVA4

A1 | 0.75 | H66P | УПР. + ОГНЕЙ ЗАДН. ХОДА
B1 | 0.75 | 5BB | УПР. - ЭЛ.МАГ. КЛАП. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 6
C1 | 0.75 | 5U | + ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ В НАПОРНОЙ МАГИСТРАЛИ
D1 | 0.75 | 5DA | СИГН. + ДАТЧ. СКОРОСТИ НА ВХОДЕ В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ
A2 | 0.5 | AP11 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ЛАМП СВЕТА ЗАДН. ХОДА
B2 | 0.75 | 5DM | УПР. МОДУЛ. ЭЛ.МАГ. КЛ. 4
C2 | 0.75 | 5W | СИГН. + ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ В НАПОРНОЙ МАГИСТРАЛИ
D2 | 0.75 | 5DB | СИГН. - ДАТЧ. СКОРОСТИ НА ВХОДЕ В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ
B3 | 1.0 | 5AU | +ЭЛ.МАГ. КЛАПАНА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
C3 | 0.75 | 5V | - ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ В НАПОРНОЙ МАГИСТРАЛИ
B4 | 0.75 | 5BC | - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ 1
B5 | 0.75 | 5DL | УПР. МОДУЛ. ЭЛ.МАГ. КЛ. 3
B6 | 1.0 | 5BX | УПР. МОДУЛИРУЮЩИМ ЭЛ.МАГ. КЛАП. БЛОК. ГИДРОТРАНСФ.
A7 | 0.75 | 5DK | - МНОГОФУНКЦ. ПЕРЕКЛЮЧ. > ЭБУ АКП
B7 | 0.75 | 5AY | УПР. - ЭЛ.МАГ. КЛАПАНА ПОСЛЕДОВАТ. ПЕРЕКЛ. ПЕРЕДАЧ 4
B8 | 0.75 | 5AW | УПР. - ЭЛЕКТРОМАГНИТН. КЛАПАНА ПОСЛЕДОВАТ. ПЕРЕКЛ. ПЕРЕДАЧ 2
B9 | 1.0 | 5AZ | УПР. - ЭЛ.МАГ. КЛАП. ПОСЛЕД. ПЕРЕКЛЮЧ. ПЕРЕДАЧ 5
A10 | 0.75 | 5DG | СИГН. 2 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
B10 | 0.75 | 5AX | УПР. - ЭЛ.МАГ. КЛАПАНА ПОСЛЕДОВАТ. ПЕРЕКЛ. ПЕРЕДАЧ 3
A11 | 0.75 | 5DH | СИГН. 3 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
B11 | 0.75 | 5AV | УПР. - ЭЛ.МАГ. КЛАПАНА ПОСЛЕДОВАТ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 1
A12 | 0.75 | 5DJ | СИГН. 4 МНОГОФУНКЦ. ПЕРЕКЛЮЧ.
B12 | 1.0 | 5BA | +МОДУЛИРУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА