239

| KABELSTRANG FAHRERTÜR
X84

#### 239
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL (FAHRERSEITE)
DD/CPE

1 | 0.35 | 15RP | STEUERUNG (+) AUSSENSPIEGELHEIZUNG ABGESICHERT
2 | 0.35 | 40C | STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
3 | 0.35 | 40E | GEMEINSAME LEITUNG MOTOR AUSSENSPIEGEL
3 | 0.35 | 40E | GEMEINSAME LEITUNG MOTOR AUSSENSPIEGEL
4 | 0.35 | 40A | STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE
5 | 0.35 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
6 | 0.35 | 47C | SIGNAL (+) FÜHLER AUSSENTEMPERATUR
7 | 0.35 | 40W | STEUERUNG EINKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
9 | 0.35 | 40X | STEUERUNG AUSKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
10 | 0.35 | 47D | SIGNAL (0 VOLT) FÜHLER AUSSENTEMPERATUR