R3

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R3
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/PORTE CONDUCTEUR
X84 DD/SUPCPE

6 | 1.0 | 34E | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
7 | 1.0 | 34F | SIGNAL- HAUT-PARLEUR AVANT DROIT
8 | 0.5 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
11 | 1.4 | 22C | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE AVANT
12 | 1.4 | 22D | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE AVANT
18 | 2.0 | BP55 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL CONDUCTEUR
29 | 0.5 | 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT
30 | 0.35 | 47C | SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
31 | 0.35 | 47D | SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
39 | 2.0 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
40 | 0.5 | 20X | COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION AVANT
41 | 0.35 | 87H | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN CONDUCTEUR
42 | 0.5 | 20BC | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTE CONDUCTEUR / TRAPPE A CARBURANT
42 | 0.5 | 20BC | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTE CONDUCTEUR / TRAPPE A CARBURANT
43 | 0.5 | 20BH | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTE CONDUCTEUR/ TRAPPE CARBURANT
44 | 1.4 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
46 | 1.4 | AP30 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE PASSAGER