260

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 260
BOÎTIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE
CA,CAREG/ASRESP

5B | 5.0 | SP16 | + SERVITUDE PROTEGE / ALIMENTATION FUSIBLES SERVITUDE
1B | 2.5 | BP77 | + BATTERIE PROTEGE > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE HABITACLE
1C | 4.0 | SP16 | + SERVITUDE PROTEGE / ALIMENTATION FUSIBLES SERVITUDE
1D | 4.0 | BP11 | + BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
1E | 4.0 | BP11 | + BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
1F | 0.5 | SP15 | + SERVITUDE PROTEGE FUSIBLE
1F | 0.75 | SP15 | + SERVITUDE PROTEGE FUSIBLE
1G | 3.0 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
1H | 2.0 | SP17 | + SERVITUDE PROTEGE > FUSIBLE FEUX DE STOP
1L | 1.4 | BP55 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL CONDUCTEUR
1M | 2.0 | BP70 | + BATTERIE PROTEGE > FUSIBLE LEVE-VITRE AVANT IMPULSIONNEL PASSAGER
1N | 2.5 | BCP3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER
1O | 3.0 | BP32 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE AVERTISSEUR
1P | 1.4 | BP25 | + BATTERIE PROTEGE ESSUIE-VITRE ARRIERE
1R | 3.0 | BP77 | + BATTERIE PROTEGE > UNITE CENTRALE ELECTRIQUE HABITACLE
1S | 0.5 | AP43 | + APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE
1T | 3.0 | BP11 | + BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 1
1U | 3.0 | BPS1 | + BATTERIE PROTEGE SECURITE
1W | 2.0 | 15LP | COMMANDE+ DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE PROTEGE
2B | 0.5 | S | + SERVITUDE
2C | 4.0 | SP3 | + SERVITUDE PROTEGE > CHAUFFAGE
2D | 3.0 | BP87 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE ELECTRIQUES ARRIERES
2E | 1.0 | BP93 | + BATTERIE PROTEGE TOIT OUVRANT
2G | 5.0 | SP16 | + SERVITUDE PROTEGE / ALIMENTATION FUSIBLES SERVITUDE
2L | 5.0 | BP12 | + BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 2
2O | 5.0 | BP12 | + BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 2
2S | 0.35 | AP1A | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE PAVILLON
2T | 2.0 | BPR1 | + BATTERIES > RELAIS
2U | 3.0 | BP3 | + BATTERIE PROTEGE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
2W | 0.35 | 15RP | COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
2W | 0.35 | 15RP | COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
3B | 5.0 | BP12 | + BATTERIE PROTEGE > HABITACLE 2