997

| ЭЛПРОВ. ДВИГ.
K4J730,K4M764

#### 997
ГАЗОВЫЙ БАЛОН СИСТ. ПИТАНИЯ СЖИЖ. ГАЗО
K4M764/EQGPL

A1 | 0.5 | 3MT | СИГН. CANL ДВИГАТЕЛЯ
B1 | 0.5 | 3RD | СИГН. ДАТЧ. КОЛИЧЕСТВА СЖИЖЕННОГО ГАЗА В БАЛЛОНЕ
C1 | 0.5 | 3RC | СИГН. ВКЛ. - ВЫКЛ. СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
F1 | 0.5 | H7 | СИГН. ТАХОМЕТРА > ДАТЧИК BMT > КАТУШКА ЗАЖИГ. > ЭБУ > ГЕНЕРАТОР
G1 | 1.4 | N | ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА"
H1 | 1.4 | N | ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА"
A2 | 0.5 | 3MS | СИГН. CANH ДВИГАТЕЛЯ
C2 | 0.5 | AP31 | + ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ЭБУ СИСТ. ПИТ. СЖИЖ. ГАЗОМ
G2 | 1.0 | 3HQ | УПР. + ЭЛ.МАГ. КЛАПАНА РЕДУКТОРА СИСТ. ПИТАН. СЖИЖ. ГАЗОМ > ЭБУ
H2 | 1.0 | 3QZ | УПР. ФОРСУНКОЙ 3 СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
A3 | 0.5 | 3NU | + ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА
B3 | 0.5 | 3NW | - ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА
D3 | 0.5 | 3XC | "-" ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
E3 | 0.5 | 3VK | УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ БАЛЛОНА С СЖИЖЕННЫМ НЕФТЯНЫМ ГАЗОМ
F3 | 0.5 | 3RB | УПР. РЕЛЕ ИСПОЛН. МЕХАНИЗМА СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
G3 | 1.0 | 3QX | УПР. ФОРСУНКОЙ 1 СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
H3 | 1.0 | 3RA | УПР. ФОРСУНКОЙ 4 СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
A4 | 0.5 | 3YB | СИГНАЛ 5 В ОТ ДАТЧИКА УРОВНЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА
B4 | 0.5 | HK | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. K
C4 | 0.5 | 3NV | СИГН. ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА
E4 | 0.5 | 3WP | УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЗЕРВУАРА СО СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
F4 | 0.5 | 3HF | УПР. - РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА, ЭБУ СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
G4 | 1.0 | 3QY | УПР. ФОРСУНКОЙ 2 СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
H4 | 1.4 | 3JZ | УПР. + ФОРСУНКИ СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННФМ ГАЗОМ