1337

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DG

#### 1337
SCHUTZ UND SCHALTEINHEIT
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

1 | 0.35 | AP15 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG MOTORFUNKTIONEN
3 | 0.5 | SP2 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
4 | 0.22 | 32B | SIGNAL 1 GEBER MOTORÖLSTAND
5 | 0.22 | 32A | SIGNAL 2 GEBER MOTORÖLSTAND
6 | 0.35 | 14M | STEUERUNG ENDSTELLUNG FRONTSCHEIBENWISCHER > ZENTRALELEKTRONIK
7 | 0.5 | 4DN | SIGNAL CAN L ANTIBLOCKIERSYSTEM
8 | 0.5 | CANL | DIAGNOSESIGNAL CAN-DATENBUS L
9 | 0.35 | 3SN | SIGNAL CANL MOTOR 2
10 | 0.5 | CANH | DIAGNOSESIGNAL CAN-DATENBUS H
11 | 0.5 | 4DM | SIGNAL CAN H ANTIBLOCKIERSYSTEM
12 | 0.35 | 3SM | SIGNAL CANH MOTOR 2