203

| CABLAGE PORTE CONDUCTEUR
X84

#### 203
MOTEUR LÈVE VITRE CONDUCTEUR
B84/LVAVEI/DG B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

1 | 0.5 | 21E | COMMANDE- DESCENTE NORMALE LEVE-VITRE IMPULSIONEL
2 | 0.5 | 21C | COMMANDE- MONTEE NORMALE LEVE-VITRE IMPULSIONEL
3 | 2.0 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
4 | 1.4 | BP55 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE IMPULSIONNEL CONDUCTEUR
6 | 0.5 | 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT