120

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DD

#### 120
STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
ALLE TYPEN

D1 | 0.35 | AP15 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG MOTORFUNKTIONEN
G1 | 2.0 | 3FB | + KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG > SCHUTZRELAIS
H1 | 2.0 | N | ELEKTRONIKMASSE
A2 | 0.35 | 3FX | STEUERUNG (-) EIN/AUS FAHRGESCHWINDIGKEITSREGLER
D2 | 0.35 | 86G | STEUERUNG PROGRAMMIERUNG FAHRGESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG
F2 | 0.35 | 3LU | + LASTPOTENTIOMETER 2
G2 | 0.75 | 3LR | + LASTPOTENTIOMETER 1
H2 | 0.75 | 3LS | SIGNAL (+) LASTPOTENTIOMETER 1
A3 | 0.35 | 3SN | SIGNAL CANL MOTOR 2
C3 | 0.35 | 3PD | STEUERUNG EIN/AUS FAHRGESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
D3 | 0.35 | 86M | EINGANGSSIGNAL PROGRAMMIERUNG FAHRGESCHWINDIGKEITSREGLER
F3 | 0.35 | 3LW | SIGNAL (+) LASTPOTENTIOMETER 2
H3 | 0.75 | 3LT | - LASTPOTENTIOMETER 1
A4 | 0.35 | 3SM | SIGNAL CANH MOTOR 2
B4 | 0.35 | HK | DIAGNOSESIGNAL K
C4 | 0.35 | 86D | SIGNAL (+) KUPPLUNG
E4 | 0.35 | 5A | SIGNAL (+) SCHALTER BREMSPEDAL
F4 | 0.35 | 3LV | - LASTPOTENTIOMETER 2
G4 | 2.0 | N | ELEKTRONIKMASSE
H4 | 2.0 | N | ELEKTRONIKMASSE