240

| CABLAGE PORTE PASSAGER AVANT
X84

#### 240
RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE PASSAGER
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

1 | 0.35 | 15RP | COMMANDE+ DEGIVRAGE RETROVISEUR PROTEGE
2 | 0.35 | 40B | COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
3 | 0.35 | 40E | COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
4 | 0.35 | 40D | COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
5 | 0.35 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
6 | 0.35 | 47C | SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE
7 | 0.35 | 40W | COMMANDE RABATTEMENT RETROVISEURS
9 | 0.35 | 40X | COMMANDE DEPLOIEMENT RETROVISEURS
10 | 0.35 | 47D | SIGNAL 0 VOLT SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE