120

| ЭЛПРОВ. ДВИГ.
K9K728,K9K729

#### 120
ЭБУ СИСТ. ВПР.
K9K728/CHAUFO/SANFLT K9K728/CA,CAREG/SANFLT K9K728/CHAUFO/FLTDIE

F1 | 0.5 | 3AA | УПР. - ОБМОТКИ РЕЛЕ БЛОК. ВПРЫСКА
F2 | 0.5 | 3FF | УПР. - РЕЛЕ ПРЕДПОДОГРЕВА
G2 | 2.0 | 3FB1 | + СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
H2 | 2.0 | 3FB1 | + СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
D3 | 0.5 | 3FY | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. РЕЛЕ ПРЕДПОДОГРЕВА
C3 | 0.75 | 38X | СИГН. ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
G3 | 0.75 | 38U | ПОДВИЖНОЙ КОНТАКТ РЕОСТАТА
C4 | 0.75 | 38Y | +ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
A2 | 0.75 | 3WU | "-" ДАТЧИК НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
B3 | 0.5 | 3WT | СИГНАЛ ДАТЧИКА НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
A3 | 0.75 | 3MT | СИГН. CANL ДВИГАТЕЛЯ
A4 | 0.75 | 3MS | СИГН. CANH ДВИГАТЕЛЯ