645

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DD

#### 645
ZENTRALELEKTRONIK (UCH)
ALLE TYPEN

1 | 0.35 | 14S | SIGNAL SERIELLE LEITUNG REGENSENSOR
2 | 0.22 | 141H | SIGNAL LEITUNG 5 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
3 | 0.35 | 47C | SIGNAL (+) FÜHLER AUSSENTEMPERATUR
4 | 0.22 | 141D | SIGNAL LEITUNG 3 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
5 | 0.22 | 141N | SIGNAL LENKSÄULE 4 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
6 | 0.5 | CANH | DIAGNOSESIGNAL CAN-DATENBUS H
7 | 0.5 | 21K | SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ
8 | 0.5 | 133B | DIAGNOSESIGNAL CANH INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
9 | 0.22 | 141K | SIGNAL LENKSÄULE 1 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
10 | 0.35 | 26AZ | SIGNAL CAN H LENKSÄULENVERRIEGELUNG KEYLESS ENTRY&DRIVE
11 | 0.22 | 141G | SIGNAL LEITUNG 4 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
12 | 0.22 | 141C | SIGNAL LEITUNG 2 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
13 | 0.35 | 47D | SIGNAL (0 VOLT) FÜHLER AUSSENTEMPERATUR
14 | 0.22 | 141B | SIGNAL LEITUNG 1 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
15 | 0.22 | 141L | SIGNAL LENKSÄULE 2 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
16 | 0.5 | CANL | DIAGNOSESIGNAL CAN-DATENBUS L
17 | 0.22 | 141M | SIGNAL LENKSÄULE 3 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
18 | 0.5 | 133C | DIAGNOSESIGNAL CANL INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
19 | 0.22 | 141P | SIGNAL LENKSÄULE 5 MULTIFUNKTIONSDISPLAY BETÄTIGUNGEN UNTER DEM LENKRAD
20 | 0.35 | 26BA | SIGNAL CAN L LENKSÄULENVERRIEGELUNG KEYLESS ENTRY&DRIVE