1076

| ЭЛПРОВ. ДВИГ.
K4J730,K4M764

#### 1076
БЛОК ДР. ЗАСЛ. С СЕРВОПРИВОДОМ
K4J730/CHAUFO K4J730/CA,CAREG K4M764/EQGPL

1 | 0.5 | 3MO | - ДАТЧ. ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ
2 | 0.5 | 3MP | СИГН. ДАТЧ. ПОЛОЖ. 1 ТОКОПРОВОД. ДОРОЖКИ ДРОССЕЛЬН. ЗАСЛ. С СЕРВОПР.
3 | 1.4 | 3AJC | УПР. - ЭЛ.ДВИГ. ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
4 | 1.4 | 3AJB | УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
5 | 0.5 | 3MN | +5 В ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ
6 | 0.5 | 3MQ | СИГН. ДАТЧ. ПОЛОЖ. 2 ТОКОПРОВОД. ДОРОЖКИ ДРОССЕЛЬН. ЗАСЛ. С СЕРВОПР.