R13

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R13
RACCORDEMENT ARRIERE GAUCHE/PORTE ARRIERE GAUCHE
X84 B84,S84/DG/SPRGAZ/EPACK X84 B84,S84/DG/EQGPL/EPACK

3 | 0.35 | 23C | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE > FERMETURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE
4 | 0.35 | 23D | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE > OUVERTURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE
5 | 0.35 | 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT
5 | 0.35 | 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT
6 | 0.35 | 23K | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE
7 | 0.35 | 23J | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE
8 | 0.35 | 20AL | COMMANDE VERROUILLAGE INTERIEUR ARRIERE
8 | 0.35 | 20AL | COMMANDE VERROUILLAGE INTERIEUR ARRIERE
9 | 0.5 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
13 | 0.35 | BPT2 | + BATTERIE PROTEGE TEMPORISE ECLAIRAGE
13 | 0.35 | BPT2 | + BATTERIE PROTEGE TEMPORISE ECLAIRAGE
14 | 0.35 | 13AC | COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE CAVE
14 | 0.35 | 13AC | COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE CAVE
21 | 1.0 | 34A | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
22 | 1.0 | 34B | SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE
24 | 2.0 | BP87 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE ELECTRIQUES ARRIERES
25 | 2.5 | MZ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE
26 | 0.35 | 20BG | SIGNAL ETAT SUPER CONDAMNATION PORTES ARRIERES
27 | 0.5 | 20W | COMMANDE MOTEUR SUPER CONDAMNATION ARRIERE
28 | 0.35 | MZ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE
29 | 0.35 | 87A | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE GAUCHE
30 | 0.5 | 20BD | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE
31 | 0.5 | 20BK | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTES PASSAGER/ PORTES ARRIERES
10 | 0.35 | 26AP | SIGNAL CONDAMNATION / SWITCH PORTES LATERALES CONDUCTEU VEHICULE SANS CLE
11 | 0.5 | 26P | + CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES
12 | 0.35 | 26S | SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE ARRIERE CONDUCTEUR
15 | 0.35 | 26AG | SIGNAL A ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURE PORTE ARRIERE CONDUCTEUR
16 | 0.35 | 26AH | SIGNAL B ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURE PORTE ARRIERE CONDUCTEUR