R341

| СОЕДИНЕНИЕ
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

#### R341
СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ / ПОЛ
X84 B84,S84/DG/SPRGAZ/EBASE X84 B84,S84/DG/EQGPL/EBASE

7 | 0.35 | 60B | +СИГНАЛА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗОП. ПАССАЖИРА
8 | 0.35 | 60C | -СИГНАЛА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗОП. ПАССАЖИРА
9 | 0.35 | 60AZ | "+" УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ ПОЯСНОЙ ВЕТВИ РЕМНЯ БЕЗОП. ПАССАЖИРА
10 | 0.35 | 60BA | "-" УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ ПОЯСНОЙ ВЕТВИ РЕМНЯ БЕЗОП. ПАССАЖИРА
11 | 0.35 | 60BB | УПР. + БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОП. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПАССАЖИРА
12 | 0.35 | 60BC | УПР. - БОКОВОЙ ПОДУШКИ БЕЗОП. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПАССАЖИРА
13 | 0.35 | MAQ | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПАНЕЛИ ЗАДКА
19 | 0.35 | 79L | УПР. + РЕЛЕ ПРАВОГО СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
20 | 0.5 | SP2 | + ВСПОМ. ЭЛЕКТРООБ. Ч/З ПРЕДОХР. > АУДУСТ.
21 | 1.0 | BPR1 | + АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ > РЕЛЕ
22 | 1.0 | MAQ | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПАНЕЛИ ЗАДКА
14 | 0.35 | MAQ | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПАНЕЛИ ЗАДКА