653

| CABLAGE INTERMEDIAIRE AFFICHEUR RADIO / MULTIMEDIA
DG

#### 653
COMBINE MONTRE/TEMPERATURE EXTERIEURE/AFFICHAGE RADIO TÉLÉPHONE
PRETEL/RAD02,RAD03/SSNAV RAD05,RAD06/SSNAV

4 | 0.35 | 47Z | SIGNAL TEMPERATURE EXTERIEUR / AFFICHEUR
5 | 0.5 | MAN | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD DROITE
6 | 0.35 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
7 | 0.35 | 19E | COMMANDE- ECLAIRAGE FEUX ROUTE > RHEOSTAT
8 | 0.5 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
9 | 0.5 | BCP3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER
11 | 0.35 | 34V | SIGNAL MASSE BLINDAGE I2C (TYPE DE RADIO)
12 | 0.35 | 34Z | SIGNAL FONCTIONNEMENT RADIO
13 | 0.35 | 34S | SIGNAL BUS (INTERFACE) DONNEES RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
14 | 0.35 | 34T | SIGNAL HORLOGE RADIO I2C (TYPE DE RADIO)
15 | 0.35 | 34U | SIGNAL MARQUAGE - MARQUE RADIO I2C (TYPE DE RADIO)