R339

| СОЕДИНЕНИЕ
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

#### R339
КРЫША/ЛЮК КРЫШИ
TOELEC/TOELEF -

2 | 0.35 | XXXX | РЕЗЕРВНАЯ ЦЕПЬ
3 | 0.35 | 52G | ЦИФРОВАЯ 1-БИТНАЯ УПРАВЛЕНИЕ
4 | 0.35 | 52J | ЦИФРОВАЯ 3-БИТНАЯ УПРАВЛЕНИЕ
5 | 0.35 | 52H | ЦИФРОВАЯ 2-БИТНАЯ УПРАВЛЕНИЕ
6 | 0.35 | 52D | "МАССА" ЦИФРОВОЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА
7 | 0.35 | 47F | СИГН. СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
8 | 0.35 | 21K | СИГН. ПОСЛ. ВКЛ. СТКЛПОД. И ЛЮКА КР. С ЭЛ.ПР.С ФУНКЦ. ПРОТИВОЗАЩ.
9 | 2.0 | BP93 | "+" АККУМ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА ЛЮКА В КРЫШЕ
10 | 2.0 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ