120

| ЭЛПРОВ. ДВИГ.
F4R770,F4R771

#### 120
ЭБУ СИСТ. ВПР.
BVA4/TLMEXI BVM6 BVA4/SSTLMEXI

B1 | 0.75 | 3GK | СИГН. ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
C1 | 0.75 | 3GH | "МАССА" ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
D1 | 0.5 | 3AC | УПР. - ОБМОТКИ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА
E1 | 0.5 | 3BB | УПР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛП. ПРОДУВКИ АБСОРБЕРА
L1 | 1.4 | N | ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА"
M1 | 1.4 | N | ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА"
A2 | 0.75 | 3GL | СИГН. НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
B2 | 0.75 | 3GJ | "МАССА" НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
L2 | 1.0 | 3GF | УПР. -, ПОДОГРЕВ ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
L3 | 1.0 | 3GG | УПР. -, ПОДОГРЕВ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
M3 | 1.0 | 3CW | УПР. - КАТУШКИ ЗАЖИГ., ФОРСУНКИ 2-3
M4 | 1.0 | 3CV | УПР. - КАТУШКИ ЗАЖИГ., ФОРСУНКИ 1-4