120

| KABELSTRANG MOTOR
F9Q800,F9Q808

#### 120
STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
F9Q800/SANFLT F9Q808 F9Q800/FLTDIE

A1 | 0.5 | 3FJ | - OT-GEBER 1. ZYLINDER
B1 | 0.75 | 3BG | SIGNAL MOTORDREHZAHL > IMPULSGEBER MOTORDREHZAHL/OT-GEBER
C1 | 0.75 | 3BL | SIGNAL (-) MOTORDREHZAHL > IMPULSGEBER MOTORDREHZAHL/OT-GEBER
D1 | 0.5 | 3CQ | SIGNAL GEBER ZYLINDER 1
E1 | 0.5 | 3AA | STEUERUNG (-) SCHUTZRELAIS EINSPRITZANLAGE
F1 | 0.75 | 38X | SIGNAL DRUCKFÜHLER KÄLTEMITTEL KLIMAANLAGE
G1 | 0.5 | 3DV | SIGNAL (+) LUFTMASSENMESSER
H1 | 0.5 | 3JK | - KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR
E2 | 0.5 | 3DW | SIGNAL (-) LUFTMASSENMESSER
F2 | 0.5 | 3C | SIGNAL (+) KÜHLFLÜSSIGKEITS-TEMPERATURFÜHLER
G2 | 0.5 | 3B | SIGNAL (+) FÜHLER ANSAUGLUFTTEMPERATUR
H2 | 0.5 | 3FAB | SIGNAL (+) KRAFTSTOFFTEMPERATUR
J2 | 0.5 | 3EL | SIGNAL (+) POTENTIOMETER ABGASRÜCKFÜHRUNG
K2 | 0.5 | 3LP | SIGNAL (+) LADEDRUCKGEBER
L2 | 1.0 | 3GB | STEUERUNG (-) EGR-MAGNETVENTIL
M2 | 2.0 | 3FB1 | + KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG > SCHUTZRELAIS
F3 | 0.75 | 38Y | + DRUCKFÜHLER KÄLTEMITTEL KLIMAANLAGE
G3 | 0.5 | 3LY | SIGNAL (+) RAMPENDRUCKGEBER
A4 | 0.5 | 3LX | + RAMPENDRUCKGEBER
B4 | 0.5 | 3KJ | + LUFTMASSENMESSER
C4 | 0.5 | 3LZ | - RAMPENDRUCKGEBER
D4 | 0.5 | 3LN | - LADEDRUCKGEBER
F4 | 0.5 | 3GC | + SENSOR ABGASRÜCKFÜHRUNG
G4 | 0.5 | 3LQ | + LADEDRUCKGEBER
J4 | 0.5 | 3KG | STEUERUNG (-) MAGNETVENTIL EINLASSKLAPPE
L4 | 1.0 | 3WV | - LUFTMASSENMESSER
M4 | 1.4 | 3HI | STEUERUNG (-) MAGNETVENTIL REGULIERUNG KRAFTSTOFFDRUCK