1088

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 1088
VERROU ÉLECTRIQUE COLONNE DE DIRECTION
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

1 | 0.5 | NAM | MASSE ELECTRONIQUE TRAVERSE SUPERIEURE GAUCHE
2 | 0.35 | 26I | + VERROU COLONNE DE DIRECTION
3 | 0.35 | 26AZ | SIGNAL CAN H VERROU COLONNE DIRECTION VEHICULE SANS CLE
4 | 0.35 | 26J | COMMANDE - CAPTEUR HALL SECURITE
5 | 0.35 | AP15 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTIONS MOTEUR
6 | 0.35 | 26BA | SIGNAL CAN L VERROU COLONNE DIRECTION VEHICULE SANS CLE