R3

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R3
VERBINDUNGSSTECKER ARMATURENBRETT/FAHRERTÜR
DD

1 | 0.5 | BCP3 | DAUERSTROM ÜBER UNTERBRECHERRELAIS ABGESICHERT MIT SICHERUNG INNENLEUCHTE
2 | 0.35 | BPT2 | DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG BELEUCHTUNG
3 | 0.35 | 13AC | STEUERUNG+ ZEITSCHALTER BELEUCHTUNG FUSSRAUM
4 | 0.35 | 20AL | STEUERUNG VERRIEGELUNG INNEN DER HINTEREN TÜREN
5 | 0.35 | 20T | STEUERUNG (-) LEUCHTDIODE KINDERSICHERUNG
5 | 0.35 | 20T | STEUERUNG (-) LEUCHTDIODE KINDERSICHERUNG
6 | 1.0 | 34E | SIGNAL (+) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
7 | 1.0 | 34F | SIGNAL (-) LAUTSPRECHER VORNE RECHTS
8 | 0.5 | AP43 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT
9 | 0.35 | 22A | STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
10 | 0.35 | 22B | STEUERUNG ÖFFNEN FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
11 | 1.4 | 22C | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER VORNE
12 | 1.4 | 22D | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER VORNE
13 | 0.35 | 23A | SCHLIESSEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN RECHTS
14 | 0.35 | 23B | ÖFFNEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN RECHTS
15 | 0.35 | 23C | STEUERUNG SCHLIESSEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN LINKS
16 | 0.35 | 23D | ÖFFNEN FENSTERHEBER UND SEITENFENSTER HINTEN LINKS
17 | 0.35 | 23G | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
18 | 2.0 | BP55 | DAUERSTROM ABGESICHERT > SICHERUNG FENSTERHEBER MIT IMPULSFUNKTION FAHRERSEITE
19 | 0.35 | 23H | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
20 | 0.35 | 23J | STEUERUNG UMSCHALTER 1 FENSTERHEBER HINTEN LINKS
21 | 0.35 | 23K | STEUERUNG UMSCHALTER 2 FENSTERHEBER HINTEN LINKS
22 | 0.35 | 40B | STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL BEIFAHRERSEITE
23 | 0.35 | 40D | STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL BEIFAHRERSEITE
24 | 0.35 | 40E | GEMEINSAME LEITUNG MOTOR AUSSENSPIEGEL
25 | 0.35 | 40X | STEUERUNG AUSKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
26 | 0.35 | 40W | STEUERUNG EINKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
28 | 0.35 | 15RP | STEUERUNG (+) AUSSENSPIEGELHEIZUNG ABGESICHERT
29 | 0.35 | 21K | SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ
30 | 0.35 | 47C | SIGNAL (+) FÜHLER AUSSENTEMPERATUR
31 | 0.35 | 47D | SIGNAL (0 VOLT) FÜHLER AUSSENTEMPERATUR
33 | 0.5 | 26P | + INFRAROTSENSOR TÜRGRIFFE
34 | 0.35 | 26AP | SIGNAL VERRIEGELUNG / SCHALTER SEITENTÜREN FAHRERSEITE KEYLESS ENTRY&DRIVE
34 | 0.35 | 26AP | SIGNAL VERRIEGELUNG / SCHALTER SEITENTÜREN FAHRERSEITE KEYLESS ENTRY&DRIVE
35 | 0.35 | 26T | SIGNAL INFRAROTSENSOR TÜRGRIFF FAHRERSEITE
37 | 0.35 | 26AA | SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERTÜR
38 | 0.35 | 26AB | SIGNAL B ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE FAHRERTÜR
39 | 3.0 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
40 | 0.5 | 20X | STEUERUNG MOTOR SPEZIAL-VERRIEGELUNG VORNE
41 | 0.35 | 87H | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERSEITE
42 | 1.0 | 20BC | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN FAHRERTÜR / TANKVERSCHLUSSKLAPPE
43 | 0.5 | 20BH | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG FAHRERTÜR/
44 | 1.4 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
45 | 0.35 | BPT | DAUERSTROM ABGESICHERT ZEITSCHALTUNG
46 | 1.4 | AP30 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT MIT SICHERUNG FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE