653

| ЭЛПРОВ. ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
DG

#### 653
ДИСП.ДЛЯ ИНД. ВРЕМ.,НАРУЖН.ТЕМП.И ИНФ. РАДИОТЕЛ.
EBASE/SABLAT

4 | 0.35 | 47Z | СИГНАЛ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ/ДИСПЛЕЙ
5 | 0.5 | MAN | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
6 | 0.35 | LPG | + ЛЕВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.
7 | 0.35 | 19E | УПР. - ДАЛЬНИЙ СВЕТ ФАР > РЕОСТАТ
8 | 0.5 | SP2 | + ВСПОМ. ЭЛЕКТРООБ. Ч/З ПРЕДОХР. > АУДУСТ.
9 | 0.5 | BCP3 | + АККУМУЛ. БАТАРЕИ, ПРЕРЫВ. ЦЕПИ Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ПЛАФОНА ОСВЕЩ.
11 | 0.35 | 34V | СИГН. "МАССЫ" ЭКРАНА I2C (ТИП АУДУСТ.)
12 | 0.35 | 34Z | СИГН. ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АУДУСТ.
13 | 0.35 | 34S | СИГН. ШИНЫ (ИНТЕРФЕЙС) ДАННЫХ АУДУСТ. I2C (ТИП АУДУСТ.)
14 | 0.35 | 34T | СИГН. ТАЙМЕРА АУДУСТ. I2C (ТИП АУДУСТ.)
15 | 0.35 | 34U | СИГН. МАРКИРОВКИ - МАРКА АУДУСТ. I2C (ТИП АУДУСТ.)