R2

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R2
RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD/ARRIERE GAUCHE
DG CA,CAREG/SSESP DG CA,CAREG/ASRESP DD

1 | 3.0 | BP87 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE ELECTRIQUES ARRIERES
7 | 0.35 | BPT2 | + BATTERIE PROTEGE TEMPORISE ECLAIRAGE
8 | 0.35 | 13AC | COMMANDE+ TEMPORISATEUR ECLAIRAGE CAVE
11 | 0.35 | 20AL | COMMANDE VERROUILLAGE INTERIEUR ARRIERE
12 | 0.35 | 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT
13 | 0.35 | 23A | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE > FERMETURE CUSTODE ARRIERE DROIT
14 | 0.35 | 23B | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE > OUVERTURE CUSTODE ARRIERE DROIT
15 | 0.35 | 23C | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE > FERMETURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE
16 | 0.35 | 23D | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE > OUVERTURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE
17 | 0.35 | 23G | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE ARRIERE DROIT
18 | 0.35 | 23H | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE ARRIERE DROIT
19 | 0.35 | 23J | COMMANDE NAVETTE 1 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE
20 | 0.35 | 23K | COMMANDE NAVETTE 2 LEVE-VITRE ARRIERE GAUCHE
26 | 0.35 | 26AQ | SIGNAL CONDAMNATION / SWITCH PORTES LATERALES PASSAGER VEHICULE SANS CLE
27 | 0.35 | 26AP | SIGNAL CONDAMNATION / SWITCH PORTES LATERALES CONDUCTEU VEHICULE SANS CLE
28 | 0.35 | 26AR | SIGNAL CONDAMNATION / SWITCH PORTE COFFRE VEHICULE SANS CLE NIVEAU 2
29 | 0.5 | 26P | + CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES
30 | 0.35 | 26Q | SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE PORTES LATERALES PASSAGER
31 | 0.35 | 26S | SIGNAL CAPTEUR INFRAROUGE POIGNEE ARRIERE CONDUCTEUR
32 | 0.35 | 26AW | SIGNAL 2 ANTENNE INTERIEURE 2 VEHICULE SANS CLE
33 | 0.35 | 26AV | SIGNAL 1 ANTENNE INTERIEURE 2 VEHICULE SANS CLE
36 | 0.35 | 20AH | SIGNAL ETAT LUNETTE OUVRANTE
43 | 0.35 | 20J | OUVERTURE MOTEUR LUNETTE
44 | 0.5 | 20AG | ALIMENTATION AUTORISEE OUVERTURE MOTEUR LUNETTE
47 | 0.35 | 26AN | SIGNAL 2 ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURS PORTE DE COFFRE
48 | 0.35 | 26AM | SIGNAL A ANTENNE VEHICULE SANS CLEE EXTERIEURE PORTE DE COFFRE
49 | 0.35 | 26AL | SIGNAL B ANTENNE VEHICCULE SANS CLE PORTE ARRIERE PASSAGER
50 | 0.35 | 26AK | SIGNAL A ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURE PORTE ARRIERE PASSAGER
51 | 0.35 | 26AG | SIGNAL A ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURE PORTE ARRIERE CONDUCTEUR
52 | 0.35 | 26AH | SIGNAL B ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURE PORTE ARRIERE CONDUCTEUR
10 | 0.5 | AP43 | + APRES CONTACT FUSIBLE PROTEGE