120

| CABLAGE MOTEUR
K4M760,K4M761

#### 120
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
BVM5 BVA4

A1 | 0.75 | 3CR | COMMANDE- INJECTEUR 1
L1 | 1.4 | N | MASSE ELECTRONIQUE
M1 | 1.4 | N | MASSE ELECTRONIQUE
A2 | 0.75 | 3CS | COMMANDE- INJECTEUR 2
B2 | 0.5 | TB1 | TRESSE DE BLINDAGE CAPTEUR CLIQUETIS
E2 | 0.5 | 3B | SIGNAL+ SONDE TEMPERATURE AIR
F2 | 0.75 | 3C | SIGNAL+ CAPTEUR TEMPERATURE EAU
G2 | 0.5 | 3MN | +5 VOLT POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
H2 | 0.5 | 3LG | +CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
J2 | 0.75 | 38Y | +CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
K2 | 0.75 | 38U | CURSEUR RHEOSTAT
M2 | 1.4 | 3FB1 | + INJECTION > RELAIS PROTECTION
A3 | 0.75 | 3CT | COMMANDE- INJECTEUR 3
B3 | 0.5 | 3S | SIGNAL+ CAPTEUR CLIQUETIS 1> AVANT
D3 | 0.5 | 3MQ | SIGNAL POTENTIOMETRE 2 PAPILLON MOTORISE
E3 | 0.5 | 3JQ | - TEMPERATURE AIR
F3 | 0.75 | 3BG | SIGNAL VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
G3 | 0.5 | 3MP | SIGNAL POTENTIOMETRE 1 PAPILLON MOTORISE
H3 | 0.5 | 3F | SIGNAL CAPTEUR PRESSION ATMOSPHERIQUE
J3 | 0.75 | 38X | SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ REFRIGERANT
L3 | 1.0 | 3SZ | COMMANDE ARBRE A CAMES VARIABLE ADMISSION
M3 | 1.0 | 3AJB | COMMANDE+ MOTEUR PAPILLON
A4 | 0.75 | 3CU | COMMANDE- INJECTEUR 4
B4 | 0.5 | 3DQ | - CAPTEUR CLIQUETIS
D4 | 0.5 | 3AA | COMMANDE- BOBINE RELAIS VERROUILLAGE INJECTION
E4 | 0.75 | 3BL | SIGNAL- VITESSE MOTEUR > CAPTEUR POINT MORT HAUT
F4 | 0.75 | 3JK | - TEMPERATURE EAU
G4 | 0.5 | 3MO | -CAPTEUR POTENTIOMETRE PAPILLON MOTORISE
H4 | 0.5 | 3CK | - CAPTEUR GROUPE 2
M4 | 1.0 | 3AJC | COMMANDE- MOTEUR PAPILLON
K3 | 0.75 | 3MT | SIGNAL CANL MOTEUR
K4 | 0.75 | 3MS | SIGNAL CANH MOTEUR