R372

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R372
VERBINDUNG HINTEN / LEISTE
X84 B84,S84/DG/SPRGAZ/EBASE X84 B84,S84/DG/EQGPL/EBASE

3 | 0.5 | MZ | ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH
4 | 0.5 | LPD | + STANDLICHT RECHTS ABGESICHERT
5 | 0.5 | 20G | STEUERUNG ÖFFNEN MOTOR HECKKLAPPE
6 | 0.5 | 20G | STEUERUNG ÖFFNEN MOTOR HECKKLAPPE
1 | 0.35 | 26AM | SIGNAL A ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HECKKLAPPE
2 | 0.35 | 26AN | SIGNAL 2 ANTENNE AUSSEN KEYLESS ENTRY&DRIVE HECKKLAPPE