140

| ЭЛПРОВ. ВОДИТ. ДВЕРИ
X84

#### 140
ЭЛПРИВ. ЗАМКА ВОДИТ. ДВЕРИ
B84,S84/LVAVEL/DG B84/LVAVEI/DG B84,S84/DG/EPACK

A | 0.5 | 20BH | УПРАВЛЕНИЕ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ЗАПИР.ДВЕРИ ВОДИТ./ЛЮК КРЫШКИ НАЛИВНОЙ ГОРЛ.ТОПЛ.БАКА
B | 0.5 | 20BC | УПРАВЛ.ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ОТПИР.ДВЕРИ ВОДИТ./ЛЮК КРЫШКИ НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛ.БАКА
C | 0.5 | MAM | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
D | 0.5 | 87H | СИГН. - ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТ.