225

| KABELSTRANG ARMATURENBRETT
DG

#### 225
DIAGNOSESTECKER
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

1 | 0.5 | AP43 | GESCHALTETES PLUS ABGESICHERT
4 | 0.35 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
5 | 0.35 | NAM | ELEKTRONIKMASSE OBERER QUERTRÄGER LINKS
6 | 0.35 | 133B | DIAGNOSESIGNAL CANH INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
7 | 1.0 | HK | DIAGNOSESIGNAL K
14 | 0.35 | 133C | DIAGNOSESIGNAL CANL INSTRUMENTENTAFEL > ZENTRALELEKTRONIK
16 | 0.5 | BP32 | DAUERSTROM ABGESICHERT MIT SICHERUNG SIGNALHORN