997

| CABLAGE MOTEUR
K4J730,K4M764

#### 997
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
K4M764/EQGPL

A1 | 0.5 | 3MT | SIGNAL CANL MOTEUR
B1 | 0.5 | 3RD | SIGNAL JAUGE GAZ PETROLE LIQUEFIE
C1 | 0.5 | 3RC | SIGNAL MARCHE ARRET GAZ PETROLE LIQUEFIE
F1 | 0.5 | H7 | SIGNAL COMPTE-TOURS > POINT MORT HAUT > BOBINE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE > ALTERNATEUR
G1 | 1.4 | N | MASSE ELECTRONIQUE
H1 | 1.4 | N | MASSE ELECTRONIQUE
A2 | 0.5 | 3MS | SIGNAL CANH MOTEUR
C2 | 0.5 | AP31 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE CALCULATEUR ELECTRONIQUE GAZ PETROLE LIQUEFIE
G2 | 1.0 | 3HQ | COMMANDE+ ELECTROVANNE DETENDEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
H2 | 1.0 | 3QZ | COMMANDE- INJECTEUR 3 GAZ PETROLE LIQUEFIE
A3 | 0.5 | 3NU | +CAPTEUR PRESSION GAZ PETROLE LIQUEFIE
B3 | 0.5 | 3NW | -CAPTEUR PRESSION GAZ PETROLE LIQUEFIE
D3 | 0.5 | 3XC | - CAPTEUR PRESSION GAZ NATUREL VILLE
E3 | 0.5 | 3VK | COMMANDE ELECTROVANNE RESERVOIR GAZ PETROLE LIQUEFIE
F3 | 0.5 | 3RB | COMMANDE RELAIS ACTIONNEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE
G3 | 1.0 | 3QX | COMMANDE- INJECTEUR1 GAZ PETROLE LIQUEFIE
H3 | 1.0 | 3RA | COMMANDE- INJECTEUR 4 GAZ PETROLE LIQUEFIE
A4 | 0.5 | 3YB | SIGNAL 5 VOLTS JAUGE GAZ PETROLE LIQUEFIE
B4 | 0.5 | HK | SIGNAL DIAGNOSTIQUE K
C4 | 0.5 | 3NV | SIGNAL CAPTEUR PRESSION GAZ PETROLE LIQUEFIE
E4 | 0.5 | 3WP | COMMANDE RELAIS ELECTROVANNE RESERVOIR GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
F4 | 0.5 | 3HF | COMMANDE- RELAIS ELECTROVANNE UNITE CENTRALE ELECTRIQUE GAZ PETROLE LIQUEFIE
G4 | 1.0 | 3QY | COMMANDE- INJECTEUR 2 GAZ PETROLE LIQUEFIE
H4 | 1.4 | 3JZ | COMMANDE+ INJECTEUR GAZ PETROLE LIQUEFIE