R372

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R372
RACCORDEMENT ARRIERE / BANDEAU
B84,C84,G84,S84 SOP02

1 | 0.35 | 26AM | SIGNAL A ANTENNE VEHICULE SANS CLEE EXTERIEURE PORTE DE COFFRE
2 | 0.35 | 26AN | SIGNAL 2 ANTENNE VEHICULE SANS CLE EXTERIEURS PORTE DE COFFRE
3 | 0.5 | MZ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE
4 | 0.5 | LPD | + FEU DE POSITION DROIT PROTEGE
5 | 0.5 | 20G | COMMANDE OUVERTURE MOTEUR HAYON
6 | 0.5 | MZ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE