240

| KABELSTRANG BEIFAHRERTÜR VORNE
X84

#### 240
ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL (BEIFAHRERSEITE)
B84,S84/DG/EPACK B84,S84/DG/EPACKP

1 | 0.35 | 15RP | STEUERUNG (+) AUSSENSPIEGELHEIZUNG ABGESICHERT
2 | 0.35 | 40B | STEUERUNG AUF>AB AUSSENSPIEGEL BEIFAHRERSEITE
3 | 0.35 | 40E | GEMEINSAME LEITUNG MOTOR AUSSENSPIEGEL
4 | 0.35 | 40D | STEUERUNG RECHTS>LINKS AUSSENSPIEGEL BEIFAHRERSEITE
5 | 0.35 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
6 | 0.35 | 47C | SIGNAL (+) FÜHLER AUSSENTEMPERATUR
7 | 0.35 | 40W | STEUERUNG EINKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
9 | 0.35 | 40X | STEUERUNG AUSKLAPPEN AUSSENSPIEGEL
10 | 0.35 | 47D | SIGNAL (0 VOLT) FÜHLER AUSSENTEMPERATUR