1076

| KABELSTRANG MOTOR
F4R776

#### 1076
ELEKTRISCHE DROSSELKLAPPE
ALLE TYPEN

1 | 0.5 | 3MO | STROMZUFUHR (-) BEIDER POTENTIOMETER DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
2 | 0.5 | 3MP | SIGNAL POTENTIOMETER 1 ELEKTRISCHE DROSSELKLAPPE
3 | 1.4 | 3AJC | STEUERUNG (-) MOTOR DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
4 | 1.4 | 3AJB | STEUERUNG (+) MOTOR DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
5 | 0.5 | 3MN | +5 VOLT POTENTIOMETER DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
6 | 0.5 | 3MQ | SIGNAL POTENTIOMETER 2 ELEKTRISCHE DROSSELKLAPPE