120

| KABELSTRANG MOTOR
K9K722

#### 120
STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
CA,CAREG/SANFLT CA,CAREG/FLTDIE

F1 | 0.5 | 3AA | STEUERUNG (-) SCHUTZRELAIS EINSPRITZANLAGE
F2 | 0.5 | 3FF | STEUERUNG (-) GLÜHSTEUERGERÄT
G2 | 2.0 | 3FB1 | + KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG > SCHUTZRELAIS
H2 | 2.0 | 3FB1 | + KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG > SCHUTZRELAIS
C3 | 0.75 | 38X | SIGNAL DRUCKFÜHLER KÄLTEMITTEL KLIMAANLAGE
D3 | 0.5 | 3FY | DIAGNOSESIGNAL GLÜHSTEUERGERÄT
G3 | 0.75 | 38U | DRUCKSCHALTER KLIMAANLAGE
C4 | 0.75 | 38Y | + DRUCKFÜHLER KÄLTEMITTEL KLIMAANLAGE
B3 | 0.5 | 3WT | SIGNAL FÜHLER "WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF"