1337

| ЭЛПРОВ. ДВИГ.
F9Q800,F9Q808

#### 1337
БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ
F9Q800/SANFLT F9Q808 F9Q800/FLTDIE

2 | 0.5 | 3AA | УПР. - ОБМОТКИ РЕЛЕ БЛОК. ВПРЫСКА
3 | 0.5 | 2K | СИГНАЛ ЦЕПИ ЗАРЯДА ГЕНЕРАТОРА
6 | 0.5 | 26Z | СИГН. + НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АКП
8 | 0.5 | 2JD | + ОБМОТКА ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА
9 | 0.5 | SP2 | + ВСПОМ. ЭЛЕКТРООБ. Ч/З ПРЕДОХР. > АУДУСТ.
10 | 0.5 | 32B | СИГН. 1 ДАТЧ. УР. МАСЛА
11 | 0.5 | 32A | СИГН. 2 ДАТЧ. УР. МАСЛА
12 | 0.5 | 28A | УПР. - СИГН. ЛАМПЫ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА