120

| ЭЛПРОВ. ДВИГ.
F9Q804

#### 120
ЭБУ СИСТ. ВПР.
АВТОМОБИЛИ ВСЕХ ТИПОВ

A1 | 0.5 | 3JAA | УПР. ОБМОТКОЙ РЕЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА 2
D1 | 0.5 | 3ABT | «-» ДАТЧИКА ТЕМП. НА ВХОДЕ ТУРБОКОМ-РА
E1 | 0.5 | 3MG | УПР. - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
G1 | 2.0 | 3KZ | УПР. ФОРСУНКАМИ 4
H1 | 2.0 | 3KW | УПР. ФОРСУНКАМИ 1
B2 | 0.5 | 3TL | СИГНАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕН.ВОЗДУШН.ФИЛЬТРА СИСТ.ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
C2 | 0.5 | 3JM | - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
E2 | 0.5 | 3FF | УПР. - РЕЛЕ ПРЕДПОДОГРЕВА
G2 | 2.0 | 3KX | УПР. ФОРСУНКАМИ 2
H2 | 2.0 | 3KY | УПР. ФОРСУНКАМИ 3
C3 | 0.75 | 38U | ПОДВИЖНОЙ КОНТАКТ РЕОСТАТА
E3 | 0.5 | 115A | СИГН. - ДАТЧ. ТЕМП. МАСЛА
F3 | 0.5 | 3TK | "-" ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПЕРЕД ФИЛЬТРОМ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
G3 | 2.0 | 3CR | УПР. - ФОРСУНКИ 1
H3 | 2.0 | 3CU | УПР. - ФОРСУНКИ 4
A4 | 0.5 | 3FY | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. РЕЛЕ ПРЕДПОДОГРЕВА
E4 | 0.5 | 3ABS | СИГНАЛ «+» ДАТЧИКА ТЕМП. НА ВХОДЕ ТУРБОКОМ-РА
G4 | 2.0 | 3CS | УПР. - ФОРСУНКИ 2
H4 | 2.0 | 3CT | УПР. - ФОРСУНКИ 3