1337

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DD

#### 1337
UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION
TOUT TYPE

1 | 0.35 | AP15 | + APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE FONCTIONS MOTEUR
3 | 0.5 | SP2 | + SERVITUDE PROTEGE > RADIO
4 | 0.22 | 32B | SIGNAL 1 SONDE NIVEAU HUILE
5 | 0.22 | 32A | SIGNAL 2 SONDE NIVEAU HUILE
6 | 0.35 | 14M | COMMANDE ARRET FIXE ESSUIE-VITRE AVANT > CALCULATEUR ELECTRONIQUE
7 | 0.5 | 4DN | SIGNAL CAN BAS ANTI BLOCAGE DES ROUES
8 | 0.5 | CANL | SIGNAL DIAGNOSTIQUE CAN L
9 | 0.35 | 3SN | SIGNAL CANL MOTEUR 2
10 | 0.5 | CANH | SIGNAL DIAGNOSTIQUE CAN H
11 | 0.5 | 4DM | SIGNAL CAN HAUT ANTI BLOCAGE DES ROUES
12 | 0.35 | 3SM | SIGNAL CANH MOTEUR 2