134

| CABLAGE PORTE CONDUCTEUR
X84

#### 134
COMMANDE RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE
B84,S84/DG/EPACKP

1 | 0.35 | 40X | COMMANDE DEPLOIEMENT RETROVISEURS
2 | 0.35 | LPG | + FEU DE POSITION GAUCHE PROTEGE
3 | 0.35 | 40E | COMMUN MOTEUR RETROVISEUR
4 | 0.35 | MAM | MASSE ELECTRIQUE TRAVERSE PLANCHE DE BORD GAUCHE
5 | 0.5 | BCP3 | + BATTERIE COUPE-CIRCUIT PROTEGE FUSIBLE PLAFONNIER
6 | 0.35 | 40B | COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR PASSAGER
7 | 0.35 | 40C | COMMANDE HAUT>BAS RETROVISEUR CONDUCTEUR
8 | 0.35 | 40D | COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR PASSAGER
9 | 0.35 | 40A | COMMANDE DROITE>GAUCHE RETROVISEUR CONDUCTEUR
10 | 0.35 | 40W | COMMANDE RABATTEMENT RETROVISEURS