202

| CABLAGE PORTE ARRIERE GAUCHE
B84,S84

#### 202
MOTEUR LÈVE VITRE ARRIERE GAUCHE
EPACK EPACKP

1 | 0.5 | 23C | COMMANDE MONTEE LEVE-VITRE > FERMETURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE
2 | 0.5 | 23D | COMMANDE DESCENTE LEVE-VITRE > OUVERTURE CUSTODE ARRIERE GAUCHE
3 | 2.0 | MZ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE
4 | 2.0 | BP87 | + BATTERIE PROTEGE FUSIBLE LEVE-VITRE ELECTRIQUES ARRIERES
6 | 0.5 | 21K | SIGNAL LIGNE SERIE LEVE VITRE ELECTRIQUE TOIT OUVRANT ANTI PINCEMENT