1337

| KABELSTRANG MOTOR
K9K722

#### 1337
SCHUTZ UND SCHALTEINHEIT
CA,CAREG/SANFLT CA,CAREG/FLTDIE

2 | 0.5 | 3AA | STEUERUNG (-) SCHUTZRELAIS EINSPRITZANLAGE
3 | 0.5 | 2K | SIGNAL GENERATOR-LADEGERÄT
6 | 0.5 | 26Z | SIGNAL (+) LEERLAUFSTELLUNG AUTOMATIKGETRIEBE
8 | 0.5 | 2JD | + STROMZUFUHR GENERATOR (ERREGUNG)
10 | 0.5 | 32B | SIGNAL 1 GEBER MOTORÖLSTAND
11 | 0.5 | 32A | SIGNAL 2 GEBER MOTORÖLSTAND
12 | 0.5 | 28A | STEUERUNG (-) KONTROLLLAMPE ÖLDRUCK