1001

| ЭЛПРОВ. ЛЕВОЙ ЗАДН. ЧАСТИ КУЗОВА
X84

#### 1001
RESERVOIR GAZ DE PETROLE LIQUEFIE
B84,S84/DG/EQGPL/EBASE B84,S84/DG/EQGPL/EPACK B84,S84/DD/EQGPL

A | 0.35 | 3YB | СИГНАЛ 5 В ОТ ДАТЧИКА УРОВНЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА
B | 0.35 | 3RD | СИГН. ДАТЧ. КОЛИЧЕСТВА СЖИЖЕННОГО ГАЗА В БАЛЛОНЕ
C | 0.35 | 3XC | "-" ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
D | 1.4 | 3VK | УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ БАЛЛОНА С СЖИЖЕННЫМ НЕФТЯНЫМ ГАЗОМ
E | 0.5 | MAQ | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПАНЕЛИ ЗАДКА