203

| KABELSTRANG FAHRERTÜR
X84

#### 203
FENSTERHEBERMOTOR FAHRERTÜR
DD/CPE DD/SUPCPE

1 | 0.5 | 21E | NORMALE STEUERUNG (-) ÖFFNEN FENSTERHEBER
2 | 0.5 | 21C | NORMALE STEUERUNG (-) SCHLIESSEN FENSTERHEBER
3 | 2.0 | MAN | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT RECHTS
4 | 2.0 | BP55 | DAUERSTROM ABGESICHERT > SICHERUNG FENSTERHEBER MIT IMPULSFUNKTION FAHRERSEITE
6 | 0.5 | 21K | SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER + SCHIEBEDACH MIT EINKLEMMSCHUTZ