120

| ЭЛПРОВ. ДВИГ.
K9K722

#### 120
ЭБУ СИСТ. ВПР.
CA,CAREG/SANFLT CA,CAREG/FLTDIE

B1 | 0.5 | 3GC | +ДАТЧ. ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
C1 | 0.5 | 3LQ | +ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
D1 | 0.5 | 3LX | +ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
F1 | 0.5 | 3DQ | - ДАТЧ. ДЕТОНАЦИИ
G1 | 0.5 | 3S | СИГН. + ДАТЧ. ДЕТОНАЦИИ 1> ПЕР. РЯД ЦИЛИНДРОВ
K1 | 0.5 | TB1 | ЭКРАН ДАТЧ. ДЕТОНАЦИИ
B2 | 0.5 | 3EL | СИГН. + ПОТЕНЦИОМЕТРА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
C2 | 0.5 | 3LP | СИГН. + ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
D2 | 0.5 | 3LY | СИГН. + ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
E2 | 0.5 | 3CQ | СИГН. ДАТЧ. ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 1
F2 | 0.75 | 3BG | СИГН. СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ > ДАТЧ. ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ
G2 | 0.5 | 3FAB | СИГН. + ТЕМП. ТОПЛИВА
H2 | 0.5 | 3C | СИГН. + ДАТЧ. ТЕМП. ОХЛ. ЖИД.
J2 | 0.5 | 3KQ | СИГН. ТЕМП. ВОЗДУХА
B3 | 0.5 | 3JM | - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
C3 | 0.5 | 3LN | - ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
D3 | 0.5 | 3LZ | - ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
E3 | 0.5 | 3PL | МАССА ДАТЧ. ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА РЯДА A>B
F3 | 0.75 | 3BL | СИГН. - СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ > ДАТЧ. ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ
G3 | 0.5 | 3LD | - ДАТЧ. ТЕМП. ТОПЛИВА
H3 | 0.5 | 3JK | - ДАТЧ. ТЕМП. ОХЛ. ЖИД.
L3 | 0.75 | 3GB | УПР. - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
A4 | 0.75 | 3L | + ФОРСУНКИ 1
B4 | 0.75 | 3KW | УПР. ФОРСУНКАМИ 1
C4 | 0.75 | 3LB | + ФОРСУНКИ 3
D4 | 0.75 | 3KY | УПР. ФОРСУНКАМИ 3
E4 | 0.75 | 3LC | + ФОРСУНКИ 4
F4 | 0.75 | 3KZ | УПР. ФОРСУНКАМИ 4
G4 | 0.75 | 3LA | + ФОРСУНКИ 2
H4 | 0.75 | 3KX | УПР. ФОРСУНКАМИ 2
M4 | 0.75 | 3HI | УПР. - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА