1082

| CABLAGE PLANCHE DE BORD
DG

#### 1082
LECTEUR DE CARTE VÉHICULE SANS CLÉ
EBASE/ABLAV EBASE/SABLAT CA,CAREG/SSESP CA,CAREG/ASRESP

2 | 0.35 | 26BC | COMMANDE DIODE ELECTROLUMINESCENTE LOCALISATION BADGE
3 | 0.35 | 26BH | + LECTEUR BADGE
4 | 0.35 | 26BG | SIGNAL DATA UNITE CENTRALE HABITACLE / LECTEUR BADGE
5 | 0.35 | 26BK | - LECTEUR BADGE
6 | 0.35 | 26BD | SIGNAL SYNCHRONISATION UNITE CENTRALE HABITACLE / LECTEUR BADGE