141

| KABELSTRANG BEIFAHRERTÜR VORNE
X84

#### 141
STELLMOTOR ZV BEIFAHRERSEITE
B84,S84/DD/SUPCPE

A | 0.5 | 20BK | STEUERUNG MOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG TÜREN BEIFAHRERSEITE/ TÜREN HINTEN
B | 0.5 | 20BD | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN BEIFAHRERTÜREN VORNE/HINTEN
C | 0.35 | 87G | SIGNAL (-) KONTAKT RASTE 1 STELLMOTOR ZENTRALVERRIEGELUNG BEIFAHRERSEITE
D | 0.35 | MAM | ELEKTRONIKMASSE QUERTRÄGER ARMATURENBRETT LINKS
E | 0.5 | 20BC | STEUERUNG MOTOREN ÖFFNEN FAHRERTÜR / TANKVERSCHLUSSKLAPPE
F | 0.5 | 20X | STEUERUNG MOTOR SPEZIAL-VERRIEGELUNG VORNE