R341

| VERBINDUNG
ALLE TYPEN

#### R341
FAHRERSITZ / BODENBLECH
X84 B84,S84/DG/SPRGAZ/EBASE X84 B84,S84/DG/EQGPL/EBASE

7 | 0.35 | 60B | + SIGNAL GURTSTRAFFER BEIFAHRERSEITE
8 | 0.35 | 60C | -SIGNAL GURTSTRAFFER BEIFAHRERSEITE
9 | 0.35 | 60AZ | STEUERUNG+ GURTSTRAFFER VORNE BEIFAHRERSEITE
10 | 0.35 | 60BA | STEUERUNG- GURTSTRAFFER VORNE BEIFAHRERSEITE
11 | 0.35 | 60BB | STEUERUNG (+) BRUST-SEITENAIRBAG BEIFAHRERSEITE
12 | 0.35 | 60BC | STEUERUNG (-) BRUST-SEITENAIRBAG BEIFAHRERSEITE
13 | 0.35 | MAQ | ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH RECHTS
19 | 0.35 | 79L | STEUERUNG (+) RELAIS SITZHEIZUNG RECHTS
20 | 0.5 | SP2 | + ZUBEHÖR ABGESICHERT > RADIO
21 | 1.0 | BPR1 | DAUERSTROM ÜBER RELAIS
22 | 1.0 | MAQ | ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH RECHTS
14 | 0.35 | MAQ | ELEKTRONIKMASSE HECKBLECH RECHTS