120

| CABLAGE MOTEUR
F9Q814

#### 120
UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION
TOUT TYPE

E1 | 0.5 | 3MG | COMMANDE- ELECTROVANNE PRESSION TURBO
G1 | 2.0 | 3KZ | COMMANDE INJECTEURS 4
H1 | 2.0 | 3KW | COMMANDE INJECTEURS 1
C2 | 0.5 | 3JM | - ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ
E2 | 0.5 | 3FF | COMMANDE- RELAIS PRECHAUFFAGE
G2 | 2.0 | 3KX | COMMANDE INJECTEURS 2
H2 | 2.0 | 3KY | COMMANDE INJECTEURS 3
C3 | 0.75 | 38U | CURSEUR RHEOSTAT
E3 | 0.75 | 115A | SIGNAL- CAPTEUR TEMPERATURE HUILE
G3 | 2.0 | 3CR | COMMANDE- INJECTEUR 1
H3 | 2.0 | 3CU | COMMANDE- INJECTEUR 4
A4 | 0.5 | 3FY | SIGNAL DIAGNOSTIC RELAIS PRECHAUFFAGE
G4 | 2.0 | 3CS | COMMANDE- INJECTEUR 2
H4 | 2.0 | 3CT | COMMANDE- INJECTEUR 3